# 3.X3 – Bolsa/estuche de monitorización: organización y chequeo operativo

## Manual TES Digital – Logística y verificación de material de monitorización

**Versión:** 1.0
**Fecha:** 2024-12-13
**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES

---

## 3.X3.1 Objetivo operativo

Garantizar que monitorización y mediciones (SpO₂, TA, ECG, glucemia, temperatura) son **posibles en escena sin fallos por pilas, sensores, manguitos o consumibles**.

Este capítulo se centra en **organización, chequeo, pruebas mínimas seguras**, no en clínica.

---

## 3.X3.2 Alcance

### Alcance del capítulo

Este capítulo cubre:
- **Organización:** estructura recomendada de la bolsa/estuche.
- **Chequeo inicio de turno:** verificación completa paso a paso.
- **Chequeo post-servicio:** limpieza, reposición, cierre.
- **Pruebas mínimas seguras:** verificación funcional.

---

## 3.X3.3 Principios TES

### Consumibles y tallas (manguitos) siempre completos

**Principio:**
- Tener consumibles completos siempre.
- Tener manguitos de todas las tallas necesarias.
- Reponer inmediatamente después de uso.

**Consideraciones:**
- Consumibles completos previenen fallos.
- Tallas completas permiten medición correcta.
- Reposición inmediata mantiene stock.

---

### Pilas/baterías y repuestos

**Principio:**
- Verificar que pilas/baterías están cargadas.
- Tener pilas/baterías de repuesto.
- Verificar que cargadores funcionan.

**Consideraciones:**
- Pilas descargadas impiden medición.
- Repuestos previenen fallos.
- Cargadores funcionan correctamente.

---

### Limpieza e higiene de sensores

**Principio:**
- Limpiar sensores según protocolo.
- Desinfectar si es necesario.
- Verificar que sensores están limpios.

**Consideraciones:**
- Sensores limpios previenen contaminación.
- Seguir protocolo del servicio.
- Verificar antes de usar.

---

## 3.X3.4 Módulos recomendados

### SpO₂: sensor + repuesto

**Contenido:**
- Sensor de pulsioxímetro.
- Sensor de repuesto.
- Pilas/batería.

**Organización:**
- Sensor principal y repuesto organizados.
- Fácil acceso.
- Verificar que funcionan.

---

### TA: manual/auto + manguitos tallas

**Contenido:**
- Tensiómetro manual o automático.
- Manguitos de diferentes tallas.
- Estetoscopio (si TA manual).

**Organización:**
- Manguitos organizados por talla.
- Fácil acceso a tallas más usadas.
- Verificar que funcionan.

---

### ECG: electrodos, cables, preparación piel (si aplica)

**Contenido:**
- Electrodos de ECG.
- Cables de ECG.
- Material de preparación de piel (si aplica).

**Organización:**
- Electrodos y cables organizados.
- Fácil acceso.
- Verificar que funcionan.

---

### Glucemia: tiras, lancetas, punzantes

**Contenido:**
- Tiras reactivas (dentro de fecha).
- Lancetas (monouso).
- Contenedor de punzantes.

**Organización:**
- Tiras y lancetas organizados.
- Fácil acceso.
- Verificar fechas de caducidad.

---

### Temperatura: termómetro + fundas

**Contenido:**
- Termómetro (IR, timpánico, digital según dotación).
- Fundas (si aplica).
- Pilas/batería.

**Organización:**
- Termómetro y fundas organizados.
- Fácil acceso.
- Verificar que funcionan.

---

## 3.X3.5 Chequeo inicio de turno (paso a paso)

### Encendido

**Verificación:**
- [ ] Encender cada dispositivo.
- [ ] Verificar que enciende correctamente.
- [ ] Verificar que no hay errores de inicio.

**Registro:**
- Registrar incidencias si hay problemas.
- Comunicar si es necesario.
- Reparar o reemplazar si es necesario.

---

### Batería

**Verificación:**
- [ ] Verificar que baterías están cargadas.
- [ ] Verificar que cargadores funcionan.
- [ ] Tener baterías de repuesto disponibles.

**Registro:**
- Registrar si baterías están bajas.
- Cargar si es necesario.
- Reponer si es necesario.

---

### Sensores

**Verificación:**
- [ ] Verificar que sensores están disponibles.
- [ ] Verificar que sensores funcionan.
- [ ] Verificar que sensores están limpios.

**Registro:**
- Registrar incidencias si hay problemas.
- Limpiar o reemplazar si es necesario.

---

### Prueba rápida de lectura (sin paciente)

**Pruebas:**
- [ ] Prueba de pulsioxímetro (sensor sin paciente).
- [ ] Prueba de tensiómetro (sin inflar completamente).
- [ ] Prueba de ECG (verificar que enciende).
- [ ] Prueba de glucómetro (verificar que enciende).
- [ ] Prueba de termómetro (verificar que enciende).

**Consideraciones:**
- Solo pruebas básicas sin paciente.
- Verificar que dispositivos encienden.
- No realizar mediciones reales.

---

### Consumibles

**Verificación:**
- [ ] Verificar que hay consumibles suficientes.
- [ ] Verificar fechas de caducidad (tiras, fundas).
- [ ] Reponer si es necesario.

**Registro:**
- Registrar consumibles faltantes.
- Registrar consumibles caducados.
- Reponer inmediatamente.

---

### Caducidades

**Verificación:**
- [ ] Verificar fechas de caducidad de consumibles.
- [ ] Desechar material caducado.
- [ ] Reponer material caducado.

**Registro:**
- Registrar material caducado.
- Desechar según protocolo.
- Reponer inmediatamente.

---

## 3.X3.6 Post-servicio

### Desecho punzantes

**Gestión:**
- Desechar lancetas en contenedor de punzantes.
- Cerrar contenedor correctamente.
- Gestionar según protocolo del servicio.

**Consideraciones:**
- Desechar inmediatamente.
- Seguir protocolo del servicio.
- Prevenir pinchazos accidentales.

---

### Limpieza sensores

**Limpieza:**
- Limpiar sensores según protocolo.
- Desinfectar si es necesario.
- Verificar que sensores están limpios.

**Consideraciones:**
- Seguir protocolo del servicio.
- Prevenir contaminación cruzada.
- Verificar antes de almacenar.

---

### Reposición consumibles

**Reposición:**
- Reponer consumibles usados inmediatamente.
- Reponer material caducado.
- Verificar que reposición es completa.

**Verificación:**
- Verificar que consumibles están completos.
- Verificar que fechas de caducidad son adecuadas.
- Verificar que bolsa está lista para siguiente servicio.

---

## 3.X3.7 Errores críticos

### Manguito incorrecto

**Error:**
- ❌ No tener manguito de talla adecuada.
- ❌ Usar manguito incorrecto.
- **Consecuencia:** Lecturas falsas, decisiones incorrectas.
- **Prevención:** Tener manguitos de todas las tallas, seleccionar talla adecuada siempre.

---

### Electrodos sin stock

**Error:**
- ❌ No tener electrodos disponibles.
- ❌ No reponer después de uso.
- **Consecuencia:** No se puede realizar ECG, falta de monitorización.
- **Prevención:** Verificar stock siempre, reponer después de uso, duplicar si es crítico.

---

### Tiras caducadas

**Error:**
- ❌ No verificar fechas de caducidad.
- ❌ Usar tiras caducadas.
- **Consecuencia:** Lecturas incorrectas, errores en medición.
- **Prevención:** Verificar fechas siempre, desechar tiras caducadas, reponer inmediatamente.

---

### Sensores sucios

**Error:**
- ❌ No limpiar sensores después de uso.
- ❌ Usar sensores sucios.
- **Consecuencia:** Contaminación cruzada, riesgo de infección.
- **Prevención:** Limpiar siempre después de uso, seguir protocolo, verificar antes de usar.

---

## 3.X3.8 Puntos clave TES

- **Consumibles y tallas siempre completos** (manguitos de todas las tallas, consumibles suficientes).
- **Pilas/baterías y repuestos** (verificar que están cargadas, tener repuestos, verificar cargadores).
- **Limpieza e higiene de sensores** (limpiar según protocolo, desinfectar si es necesario, verificar antes de usar).
- **Chequeo inicio de turno completo** (encendido, batería, sensores, prueba rápida, consumibles, caducidades).
- **Prueba rápida de lectura sin paciente** (verificar que dispositivos encienden, no realizar mediciones reales).
- **Post-servicio: desecho punzantes, limpieza sensores, reposición** (desechar correctamente, limpiar según protocolo, reponer inmediatamente).
- **NUNCA usar manguito incorrecto** (tener todas las tallas, seleccionar talla adecuada siempre).
- **NUNCA dejar faltar electrodos** (verificar stock siempre, reponer después de uso).
- **NUNCA usar tiras caducadas** (verificar fechas siempre, desechar si es necesario).
- **NUNCA usar sensores sucios** (limpiar siempre después de uso, seguir protocolo).
- **Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía (postura correcta, coordinar con equipo).

---

## 3.X3.9 Cierre del capítulo

Este capítulo se integra con:
- **3.10 – Monitorización Básica: Material y Uso Seguro** (uso de dispositivos)
- **3.11 – Glucómetro y Control de Glucemia: Uso Operativo** (uso de glucómetro)
- **3.12 – Termometría Clínica: Material y Toma Segura** (uso de termómetro)

---

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de **uso exclusivo como apoyo** y **NO sustituye**:
- ❌ La formación reglada del profesional
- ❌ Los protocolos oficiales de la institución
- ❌ El conocimiento práctico del material disponible en cada servicio
- ❌ La verificación del material antes de cada uso

**Importante:**
- La **organización de la bolsa** facilita localización rápida y uso eficiente
- **Verificar pilas/baterías y consumibles** siempre
- **Limpiar sensores** después de uso
- **Reponer material** inmediatamente después de uso

**Principios No Negociables:**
- **NUNCA usar** manguito incorrecto
- **NUNCA dejar** faltar electrodos
- **NUNCA usar** tiras caducadas
- **NUNCA usar** sensores sucios
- **SIEMPRE verificar** pilas/baterías y consumibles
- **SIEMPRE limpiar** sensores después de uso

**Validación Médica:** Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

---

**Versión:** 1.0
**Última actualización:** 2024-12-13
**Tipo:** Bloque Operativo - Procedimiento TES
